|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起 重 机 械 使 用 单 位 起 重 机 械 安 全 员 每 日 起 重 机 械 安 全 检 查 记 录 | | | | | |
| **说明：起重机械安全员要每日根据《起重机械安全风险管控清单》,按照相关安全技术规** **范和本单位安全管理制度的要求，对投入使用的起重机械每日进行巡检，形成《每日起**重 **机械安全检查记录》,对发现的安全风险隐患，应当立即采取措施，及时上报起重机械**安  **全总监或者单位主要负责人。未发现问题的，也应当予以记录，实行零风险报告。** | | | | | |
| **单位名称** |  | | **检查日期** |  | |
| **检查项目** | | **检查结果** | **不符合项说明** | **责任部门** **及责任人** | **不符合采取** **的防范措施** |
| 1.起重机械使用登记证，并在  检验有效期内； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 2.按要求悬挂《特种设备使用 标志》; | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 3.起重机械作业人员和管理 人员持有相关证件； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 4.未加装双限位装置，运行警 示铃、声光报警装置、防碰撞装 置、紧急停止开关等失效； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 5.未张贴使用注意事项提示 牌和吨位标识； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 6.吊钩防脱保护装置是否有 效 ； | | 符 合()  不符合() |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.钢丝绳是否有断丝、腐蚀、 变形等 ； | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 8.日常维护保养记录、日常使 用状况记录及故障记录等，严禁 带病运行。 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 9.起重机械周边的6S、 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 10.从业人员按起重机械安全 操作规程操作、 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 11.起重机械安全事故处置、 | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| 12前次检查发现问题整改情 况 ， | 符 合()  不符合() |  |  |  |
| **生产情况说明** | **正常生产(** **);未生产(** **)** | | | |
| **核查人员签名：** | | 年 月 日 | | |
| **负责人签名：** | | 年 月 日 | | |