每日气瓶充装安全检查记录

气瓶种类： 检查人员： 当班作业人员： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 检查结果 | 不符合项说明 | 不符合采取的防范措施 |
|  | 钢印和颜色标记完整、清晰，贴有充装后的检验合格证 |  |  |  |
|  | 本体无损伤、变形、腐蚀和裂纹 |  |  |  |
|  | 瓶体颜色是否符合GB7144-1999的规定，且油漆完好无脱落 |  |  |  |
|  | 氧气或氧化性气体气瓶或瓶阀上无油脂 |  |  |  |
|  | 有瓶帽、防震圈，且尺寸符合要求无损伤 |  |  |  |
|  | 底座平整，无松动现象 |  |  |  |
|  | 瓶阀无漏气、阀杆和侧接嘴螺纹无损伤 |  |  |  |
|  | 不同气体气瓶不混装，存放数量、距离符合规定要求，使用时立放 |  |  |  |
|  | 气瓶安放点周围10m范围内不应有明火或可能产生火花的作业 |  |  |  |
|  | 压力表完好，显示准确；有防倒罐装置，且功能有效 |  |  |  |
|  | 搬、运和开启气瓶时按规定要求操作，不敲击、碰撞气瓶 |  |  |  |
|  | 不同气体的管路以颜色区分，且管路完好无损，接点无泄露 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |